**Безопасность труда при проведении уборочных работ-2024**

Уборка – завершающая операция по производству продукции растениеводства, от своевременного и качественного выполнения которой зависит общий результат всех полевых работ. Высокая напряженность уборочных работ обусловлена сжатыми сроками их проведения.

В процессе уборки на работников, их выполняющих, возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов. В первую очередь, это движущиеся машины и механизмы, неогражденные вращающиеся части. Не последнюю роль играют и неблагоприятные метеорологические факторы (повышенная или пониженная температура воздуха, ветер, атмосферные осадки).

Как правило, проведение уборочных работ требует значительного привлечения людских ресурсов. При этом только соблюдение требований безопасности позволит избежать травматизма и добиться более производительной работы.

Как показывает практика, своевременное и качественное проведение массовых механизированных работ зависит от реализации работодателями организационно-технических мероприятий, включающих мероприятия по обеспечению охраны труда при организации рабочих мест и проведении производственных процессов.

Для привлечения внимания к вопросам безопасности труда при проведении работ по уборке и переработке зерновых культур Слуцкий межрайонный отдел Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда полагает целесообразным напомнить об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве, происшедших в 2023 году.

Так, в одной из сельскохозяйственных организации Любанского района Минской области 25.07.2023 с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства произошел несчастный случай со смертельным исходом: при навешивании жатки комбайна произошел обрыв рукава высокого давления гидроцилиндра подъема жатки, в результате чего произошло опускание жатки вниз и смертельное травмирование тракториста-машиниста. Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим и другим работником требований по охране труда, выразившееся в выполнении ремонтных работ под поднятой жаткой зерноуборочного комбайна без использования предохранительной опоры (подставки).

В сельскохозяйственной организации Слуцкого района Минской области 29.07.2023 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, с трактористом, который в нарушение инструкции по охране труда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (0,87 промилле), а также выполнял работы по извлечению камня из теребильного аппарата комбайна льноуборочного при работающем двигателе, с включенным валом отбора мощности.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 03.08.2023 с семнадцатилетним полеводом одной из сельскохозяйственных организаций Мстиславского района Могилевской области, который утонул в зерне, находящемся в завальной яме, незакрытой решеткой. Причинами несчастного случая явилось отсутствие на завальной яме зерносушильного комплекса металлической предохранительной решетки, запирающейся на замок, других устройств, исключающих возможность падения в них работающих, а также допуск к выполнению работ по профессии «оператор сушильных установок», относящихся к работам с опасными условиями труда, потерпевшего, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, без наличия у него соответствующей квалификации по профессии «оператор сушильных установок», не прошедшего в установленном порядке инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Проведенный анализ причин вышеприведенных несчастных случаев показывает, что травмирование потерпевших обусловлено в основном несоблюдением ими требований локальных правовых актов по охране труда.

Еще одним немаловажным моментом является выполнение работ по укрытию зерна, загруженного в кузов автомобиля, на высоте более 1,3 м тентом. Для выполнения данного вида работ необходимо разработать локальный правовой акт (инструкцию по охране труда), содержащий способы и приемы безопасного выполнения работ по укрытию перевозимого груза тентом и его креплению к бортам автомобиля, а также необходимо обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте (каской защитной, поясом предохранительным), провести инструктаж по охране труда и проверку знаний по вопросам охраны труда при работе на высоте.

В ходе надзорных мероприятий, проводимых государственными инспекторами трудами, выявляются случаю допуска к выполнению работ трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, операторов сушильных установок без проведения с ними инструктажа по охране труда, стажировки по охране труда, проверки знаний по вопросам охраны труда, а также необеспечение работающих необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В целях недопущения случаев травматизма на производстве в период уборки и переработки зерновых культур необходимо:

обеспечить проведение контроля за соблюдением требований по охране труда в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организациях и структурных подразделениях;

при организации труда работников обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства;

исключить случаи допуска к эксплуатации транспортных средств, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности;

приостанавливать работы в случаях возникновения опасности для жизни работающих, нарушения требований безопасности и несоблюдения ими трудовой и производственной дисциплины;

не допускать к работе (отстранять от работы) работающих, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных или не применяющих средства индивидуальной защиты либо находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Статью подготовил:

Главный государственный инспектор

Слуцкого межрайонного отдела

Минского областного управления

Департамента государственной инспекции труда И.А.Францкевич

05.07.2024