**Новое в Правилах по охране труда**

**в сельском и рыбном хозяйствах**

[Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44](https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238408p&p1=1&p5=0) утверждены Правила по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах (далее - Правила). Правила устанавливают требования по охране труда при выполнении работ, связанных с растениеводством, животноводством, первичной переработкой продукции растениеводства, животноводства, производстве молочных продуктов, ведением рыбного хозяйства.

Настоящими правилами установлены требования:

- при организации выполнения сельскохозяйственных работ и работ, связанных с ведением рыбного хозяйства;

- к рабочим местам;

- при выполнении работ, связанных с растениеводством, первичной переработкой продукции растениеводства;

- при эксплуатации сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, средств механизации, ручного садово-огородного инструмента, тары;

- при проведении предпосевной обработки семян (посадочного материала), их хранении, транспортировке и высеве;

- при выполнении работ по обработке почвы, уходу за насаждениями, уборочных работ;

- при проведении работ с применением пестицидов (агрохимикатов), их транспортировке и хранении;

- при проведении работ в теплицах;

- при выполнении работ по заготовке травяных кормов (сена, соломы, силоса, сенажа);

- к послеуборочной обработке продукции растениеводства;

- при сушке продукции растениеводства;

- требования при эксплуатации машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства;

- к местам содержания и обслуживания животных и птицы;

- при выполнении работ, связанных с обслуживанием животных и птицы;

- при обслуживании крупного рогатого скота и доении коров;

- при обслуживании свиней;

- при обслуживании лошадей и доении кобыл;

- при обслуживании мелкого рогатого скота и первичной переработке его продукции;

- при уходе за пчелами и первичной переработке продукции пчеловодства;

- при обслуживании птицы и первичной переработке продукции птицеводства;

- при ведении рыбного хозяйства;

- при эксплуатации гидротехнических сооружений;

- при эксплуатации маломерных судов, орудий рыболовства, лова, оборудования и инструмента, используемого для рыболовства;

- при проведении работ по кормлению, лову, сортировке и ручной разделке рыбы, кошению водной растительности.

Впервые регламентированы вопросы охраны труда при уходе за пчелами и первичной переработке продукции пчеловодства.

В Правилах с учетом обязанностей работодателя по обеспечению охраны труда, конкретизированы назначаемые работодателем лица, ответственные за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ, в том числе за:

- исправное состояние сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, маломерных судов;

- безопасную эксплуатацию сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, маломерных судов;

- выпуск на линию в исправном состоянии сельскохозяйственных машин;

- техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, установку их на хранение;

- безопасное проведение работ с применением пестицидов (агрохимикатов), химических веществ;

- выполнение работ по уборке продукции растениеводства;

- безопасное проведение работ при закладке силоса (сенажа);

- пользование маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок;

- безопасную эксплуатацию безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений (плотин, дамб, иных).

Распределены обязанности работающих при выполнении ими работ группой (бригадой). Так, при выполнении работ группой работающих (далее – бригада) одному из них предоставляются полномочия по руководству бригадой, включая полномочия по осуществлению контроля за применением работающими безопасных методов и приемов работы (соблюдением параметров безопасной зоны, применением средств индивидуальной защиты и иных), прекращению работы в случае неисправности оборудования, инструмента, аварийной ситуации, несчастного случая на производстве, немедленному извещению уполномоченного должностного лица, ответственного за проведение работ, о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, для принятия им мер. Например, бригадами должны осуществляться работы:

- по фумигации помещений (в составе не менее трех человек);

- работы, связанные с обезвреживанием почвы, субстратов и оборудования, помещений теплиц (в составе не менее двух человек);

- выполнение работ по закладке силоса (сенажа) наземным способом (в траншеи, бурты, курганы), а также в специальные сооружения для  содержания заквашенных (засилосованных) травяных кормов.

Уточнены требования по допуску работающих к выполнению отдельных сельскохозяйственных работ и работ, связанных с ведением рыбного хозяйства, с повышенной опасностью, а также требования к рабочим местам.

С учетом анализа состояния производственного травматизма перечислены места, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, в связи с чем, их следует относить в опасной зоне и принимать соответствующие меры. К таким зонам относятся:

зоны работ сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, иных машин и оборудования, грузовых и иных транспортных средств, средств механизации в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей;

зона погрузки соломы из скирд с одновременным измельчением и пневматическим транспортированием в грузовые транспортные средства;

зона лазовых и загрузочных люков бункера-накопителя (силоса);

территория полей, обрабатываемая (обработаннпя) пестицидами (агрохимикатами);

зона вблизи электрического ограждения (возможного удара электрическим током).

Поскольку имеют место несчастные случаи во время движения сельскохозяйственных и иных машин под проводами линии электропередачи, новыми Правилами определены минимальные расстояния от наивысшей точки самоходной сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи при которых допускается их передвижение, с учетом напряжения воздушной линии (например, до 20 кВ минимальное расстояние должно составлять 2,0 м, свыше 750 до 1150 минимальное расстояние должно составлять 10,0 м).

Актуализированы требования по охране труда при выполнении работ по обработке почвы, уходу за насаждениями, уборочных работ продукции растениеводства, а также работ, связанных с обслуживанием крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и птицы.

Информацию предоставил

главный государственный инспектор

Слуцкого межрайонного отдела

Минского областного управления

Департамента государственной инспекции труда Е.И.Гурина

30.08.2022