В целях недопущения травмирования и гибели людей и обеспечения устойчивого функционирования объектов жизнедеятельности филиал ПУ «Солигорскгаз» предупреждает:

1. При эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны. В границах охранных зон запрещается:

* перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно измерительные пункты;
* открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота резервуарных установок и двери ГРП, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов;
* устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и щелочей;
* складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;
* разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них от повреждений;
* разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
* проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;
* осуществлять строительство зданий, строений и сооружений. Запрещается производство ремонтных, строительных и земляных работ без ордера на раскопки и разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ, выдаваемых газоснабжающей организацией.

1. В связи с наступлением осенне-зимнего периода, понижением температуры наружного воздуха, повышается вероятность обмерзания вентиляционных и дымовых каналов предназначенных для отвода продуктов сгорания проточных водонагревателей и отопительных котлов и аппаратов, что приводит к отравлению угарным газом, необходимо:

**—** постоянно проводить контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, своевременно проводить проверку и их прочистку;

**—** перед каждым розжигом и во время работы газоиспользующего оборудования (колонки, котла) проверять тягу;

**—** проводить замену газовых водонагревателей и котлов на современные, у которых автоматика безопасности обеспечивает отключение запальной и основной горелок при отсутствии тяги в дымоходе, что уменьшит вероятность попадания угарного газа в помещение;

**—** во время пользования газовыми приборами открывать форточку для доступа кислорода в помещение (недостаток кислорода в помещении способствует не полному сгоранию газа, что приводит к выделению побочных продуктов сгорания **—** угарного газа), проверять наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

**—** устанавливать в помещениях, имеющих газоиспользующее оборудование**,** датчики контроля концентрации угарного газа.

**При отсутствии тяги или при нарушении целостности дымоходов, неисправности газоиспользующего оборудования, автоматики безопасности системы категорически запрещается пользоваться газоиспользующим отопительным оборудованием, газовыми колонками, плитами, т.к. возникает опасность отравления угарным газом**.