СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
								
                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)		                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)	
				
     « ____ » ________________ 20 ___ г.		       « ____ » ________________ 20 ___ г.	

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	  Текущий ремонт квартиры №5 жилого дома №15 по ул.Ленина в аг.Величковичи Солигорского района 	
Заказчик		
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 АПРЕЛЯ 2024 г.	Цены	с НДС	Регион строительства	Минская область	Тарифная ставка  4 разряда	12.46	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Е61-10-1
(81.86 / 52.34) 	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 12.46	100 М2	2660.41	27.62	16.96	553.40	77.79	3 319.22	
			0.1	266.04
	2.76
К1=1.2	1.70
	55.34 
	7.78
	331.92 	
2.	Е62-17-2
(81.86 / 52.34) 	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.46	100М2	990.79	2.09	1.29	966.09	136.80	2 095.77	
			0.318	315.07
	0.66
К1=1.2	0.41
	307.22 
	43.50
	666.45 	
3.	Е62-54-2
(81.86 / 52.34) 	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых (стены кухня)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.46	100 М2	56.44			0.30	0.02	56.76	
			0.13	7.34
	
К1=1.2	
	0.04 
	
	7.38 	
4.	Е63-12-1
(81.86 / 52.34) 	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 (кухня)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.46	100 М2	133.72					133.72	
			0.143	19.12
	
К1=1.2	

	19.12 	
5.	Е15-267-2
(81.86 / 52.34) 	Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием простыми и средней плотности без подбора рисунка (кухня)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 12.46	100 М2	494.66			530.27	75.01	1 099.94	
			0.273	135.04
	
К1=1.2	
	144.76 
	20.48
	300.28 	
6.	Е63-13-2
(81.86 / 52.34) 	Смена обоев простой и средней плотности без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен (комната)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 12.46	100 М2	856.22			342.82	48.47	1 247.51	
			0.343	293.68
	
К1=1.2	
	117.59 
	16.63
	427.90 	
7.	Е63-13-2
(81.86 / 52.34) 	Смена обоев простой и средней плотности без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен (коридор)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 12.46	100 М2	856.22			342.82	48.47	1 247.51	
			0.131	112.16
	
К1=1.2	
	44.91 
	6.35
	163.42 	
8.	Е62-11-4
(81.86 / 52.34) 	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10%  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.46	100М2	351.77	4.75	3.22	297.10	42.00	695.62	
			0.282	99.20
	1.34
К1=1.2	0.91
	83.78 
	11.84
	196.16 	
9.	Е62-18-2
(81.86 / 52.34) 	Окраска масляными составами плинтусов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.46	100 М2	845.08	3.44	2.32	174.63	24.69	1 047.84	
			0.36	304.23
	1.24
К1=1.2	0.84
	62.87 
	8.89
	377.23 	
10.	Е62-10-4
(81.86 / 52.34) 	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% (кладовка)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.46	100М2	688.24	2.09	1.29	316.31	44.73	1 051.37	
			0.0294	20.23
	0.06
К1=1.2	0.04
	9.30 
	1.32
	30.91 	
11.	Е62-7-4
(81.86 / 52.34) 	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% (санузел)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.46	100М2	448.54	6.52	4.50	354.18	50.09	859.33	
			0.153	68.63
	1.00
К1=1.2	0.69
	54.19 
	7.66
	131.48 	
12.	Е57-17-5
(81.86 / 52.34) 	Смена покрытия пола из керамических плиток на растворе, на плитку на клею, по цементной стяжке  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 12.46	100 М2 СМЕНЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	3452.97	22.63	13.49	198.72	28.10	3 702.42	
			0.031	107.04
	0.70
К1=1.2	0.42
	6.16 
	0.87
	114.77 	
13.	1/10-230-65-20-23/42
 	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит)  
	м.2				19.90	2.81	22.71	
			3.1	

	61.69 
	8.71
	70.40 	
14.	Е56-18-1
(81.86 / 52.34) 	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.46	100 ШТ.	1800.53	315.30	138.43			2 115.83	
			0.04	72.02
	12.61
К1=1.2	5.54

	84.63 	
15.	Е10-229-1
(81.86 / 52.34) 	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.46	100 М2 ПРОЕМОВ	1634.92	8.15		196.12	27.77	1 866.96	
			0.0525	85.83
	0.43
К1=1.2	
	10.30 
	1.46
	98.02 	
16.	2/50-20-5-10/10
 	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, остекленный, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д О 21-9 Н П Щ  
	м.2				159.60	22.57	182.17	
			3.78	

	603.29 
	85.31
	688.60 	
17.	2/50-20-5-5/4
 	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д Г 21-7 Н П Щ  
	м.2				192.41	27.21	219.62	
			1.47	

	282.84 
	40.00
	322.84 	
18.	Е9-340-1
(57.16 / 67.42) 	Установка дверей металлических входных в квартиры в проемах бетонных стен при площади проема до 2 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.46	100 М2 ПРОЕМОВ	2817.02	12.30		251.36	22.13	3 102.81	
			0.0189	53.24
	0.23
К1=1.2	
	4.75 
	0.42
	58.64 	
19.	2/20-20-15-3-5/40
 	Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий стальной, глухой, с эмалированным покрытием (без доводчика) ДВ3 С Г 21-9  
	шт.				762.00	46.25	808.25	
			1	

	762.00 
	46.25
	808.25 	
20.	Е56-1-1
(81.86 / 52.34) 	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.46	100 КОРОБОК	1574.5	121.30	49.88			1 695.80	
			0.02	31.49
	2.43
К1=1.2	1.00

	33.92 	
21.	Е10-260-3
(81.86 / 52.34) 	Установка оконных блоков из ПВХ в проемы панелей КПД при площади блока от 1,5 м2 до 2 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.46	100 М2	3255.59	39.84		600.21	59.85	3 955.49	
			0.018	58.60
	0.72
К1=1.2	
	10.80 
	1.08
	71.20 	
22.	2/40-10-10-5/75
 	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля  
	м.2				257.03	36.34	293.37	
			1.8	

	462.65 
	65.41
	528.06 	
23.	Е10-124-2
(81.86 / 52.34) 	Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 3,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением шурупами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.46	100 М2	1499.15	9.14		20.57	2.91	1 531.77	
			0.0363	54.42
	0.33
К1=1.2	
	0.75 
	0.11
	55.61 	
24.	2/40-15-10/30
 	Блок дверной балконный из поливинилхлоридного профиля  
	м.2				290.87	41.13	332.00	
			1.47	

	427.58 
	60.46
	488.04 	
25.	2/40-10-10-5/75
 	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля  
	м.2				257.03	36.34	293.37	
			2.16	

	555.18 
	78.49
	633.67 	
26.	Е65-13-12
(77.05 / 49.78) 	Смена унитазов типа компакт  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.46	100 ПРИБОРОВ	6170.69	38.93	23.90	101.64	12.39	6 323.65	
			0.01	61.71
	0.39
К1=1.2	0.24
	1.02 
	0.12
	63.24 	
27.	3/4-90-10-30/20
 	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт  
	компл.				220.55	17.58	238.13	
			1	

	220.55 
	17.58
	238.13 	
28.	3/4-90-40/10
 	Патрубок (гофра) для унитаза  
	шт.				10.39	0.83	11.22	
			1	

	10.39 
	0.83
	11.22 	
29.	Е65-13-8
(77.05 / 49.78) 	Смена выпусков  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.46	100 ПРИБОРОВ	627.98	3.35	2.06	33.94	4.80	670.07	
			0.03	18.84
	0.10
К1=1.2	0.06
	1.02 
	0.14
	20.10 	
30.	3/4-130-10/30
 	Сифон, выпуск и перелив из пластмассы для ванной  
	компл.				9.56	0.76	10.32	
			1	

	9.56 
	0.76
	10.32 	
31.	3/4-130-10/40
 	Сифон двухоборотный, пластмассовый  
	шт.				8.88	0.71	9.59	
			2	

	17.76 
	1.42
	19.18 	
32.	Е65-13-28
(77.05 / 49.78) 	Смена гибких подводок  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.46	100 ПРИБОРОВ	595.39	3.35	2.06			598.74	
			0.02	11.91
	0.07
К1=1.2	0.04

	11.98 	
33.	3/6-80-10/10
 	Гибкие подводки  
	шт.				8.83	0.70	9.53	
			2	

	17.66 
	1.40
	19.06 	
34.	Е65-13-15
(77.05 / 49.78) 	Смена моек на одно отделение  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.46	100 ПРИБОРОВ	4895.28	36.00	22.11	87.47	12.37	5 031.12	
			0.01	48.95
	0.36
К1=1.2	0.22
	0.87 
	0.12
	50.30 	
35.	3/4-40-10-20/20
 	Мойки стальные эмалированные (МСЦК) с одной чашей, с отверстием для установки центрального смесителя, размером 500 х 500 мм, на кронштейнах  
	шт.				42.48	3.39	45.87	
			1	

	42.48 
	3.39
	45.87 	
36.	Е65-13-24
(77.05 / 49.78) 	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.46	100 ПРИБОРОВ	3554.09	51.06	31.36	93.10	13.17	3 711.42	
			0.01	35.54
	0.51
К1=1.2	0.31
	0.93 
	0.13
	37.11 	
37.	3/4-80-10-10/10
 	Умывальники овальные УМОВ2 со скрытыми установочными поверхностями без арматуры и смесителя  
	шт.				45.82	3.65	49.47	
			1	

	45.82 
	3.65
	49.47 	
38.	Е65-12-6
(77.05 / 49.78) 	Смена смесителей с душевой сеткой  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.46	100 ШТ.	3987.7	2.30	1.41	9 491.51	761.10	14 242.61	
			0.01	39.88
	0.02
К1=1.2	0.01
	94.92 
	7.61
	142.43 	
39.	Е65-12-7
(77.05 / 49.78) 	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.46	100 ШТ.	3139.92	1.46	0.90	4 339.51	350.10	7 830.99	
			0.01	31.40
	0.01
К1=1.2	0.01
	43.40 
	3.50
	78.31 	
40.	Е65-13-17
(77.05 / 49.78) 	Смена ванн  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.46	100 ПРИБОРОВ	8782.8	262.44	161.16	284.17	40.16	9 369.57	
			0.01	87.83
	2.62
К1=1.2	1.61
	2.84 
	0.40
	93.69 	
41.	3/4-10-10-10/10
 	Ванны купальные стальные прямобортные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, ВСТ-1500  
	компл.				462.82	36.89	499.71	
			1	

	462.82 
	36.89
	499.71 	
42.	Е19-1-2
(77.05 / 49.78) 	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 12.46	ПРИБОР	19.18	1.67	1.03	37.45	3.02	61.32	
			1	19.18
	1.67
К1=1.2	1.03
	37.45 
	3.02
	61.32 	
43.	3/9-10-10/10
 	Плита газовая четырехгорелочная повышенной комфортности бытовая напольная отдельностоящая со щитком, духовым и сушильным шкафом, марки 1200-С5  
	шт.				532.14	42.41	574.55	
			1	

	532.14 
	42.41
	574.55 	
44.	Е65-2-2
(77.05 / 49.78) 	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 12.46	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1168.14	15.70	9.64			1 183.84	
			0.03	35.04
	0.47
К1=1.2	0.29

	35.51 	
45.	Е16-36-1
(77.05 / 49.78) 	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 110 мм: канализационных стояков  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 12.46	100 М	1159.88	3.42	0.64	889.84	62.04	2 115.18	
			0.03	34.80
	0.10
К1=1.2	0.02
	26.70 
	1.86
	63.46 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	2528	31	15	5636	638	8834	
ОХР и ОПР:	2049	
Плановая прибыль:	1328	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	12211	
ИТОГО прямые затраты по смете:	2528	31	15	5636	638	8834	
ОХР и ОПР:	2049	
Плановая прибыль:	1328	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	12211	
ВСЕГО прямые затраты:	2528	31	15	5636	638	8834	
ОХР и ОПР:	2049	
Плановая прибыль:	1328	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	12211	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
с НДС	Стоимость материала
с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  с НДС	
Материалы подрядчика	
1.		1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.04.2024 ОРБ	т	0.23	239.17	55.01	14.14%	7.78	
2.		1/10-280-20/40	Вода
01.04.2024 ОРБ	м.3	0.416842	2.76	1.14	%		
3.		1/10-160-20/15	Ветошь
01.04.2024 ОРБ	кг	0.30288	1.91	0.57	14.14%	0.09	
4.		1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.04.2024 ОРБ	м.2	1.53669	8.93	13.71	14.14%	1.94	
5.		1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная
01.04.2024 ОРБ	кг	21.942	9.73	213.50	14.14%	30.28	
6.		1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная
01.04.2024 ОРБ	т	0.066751	5 076.00	338.81	14.14%	47.90	
7.		1/55-20-20/60	Пемза искусственная
01.04.2024 ОРБ	м.3	0.002897			14.14%		
8.		1/10-230-35/155	Клей КМЦ (для обоев)
01.04.2024 ОРБ	т	0.001106	4 600.02	5.09	14.14%	0.72	
9.		1/10-230-70/30	Обои бумажные дуплекс с полутоновым рисунком
01.04.2024 ОРБ	100 м.2	0.77487	110.40	85.55	14.14%	12.10	
10.		1/10-230-35/47	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
01.04.2024 ОРБ	кг	9.16344	7.20	65.98	14.14%	9.34	
11.		1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая
01.04.2024 ОРБ	т	0.009641	5 880.00	56.69	14.14%	8.01	
12.		1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль
01.04.2024 ОРБ	т	0.002301	7 200.00	16.56	14.14%	2.33	
13.		1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая
01.04.2024 ОРБ	т	0.000614	5 981.27	3.68	14.14%	0.52	
14.		1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая
01.04.2024 ОРБ	т	0.003091	8 097.19	25.02	14.14%	3.54	
15.		1/10-230-60-35/47	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100
01.04.2024 ОРБ	т	0.0155	397.44	6.16	14.14%	0.87	
16.		1/10-230-65-20-23/42	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит)
01.04.2024 ОРБ	м.2	3.1	19.90	61.69	14.14%	8.71	
17.		1/10-240-30-45/11	Дюбель металлический рамный 10 х 112
01.04.2024 ОРБ	10 шт.	1.74825	4.38	7.66	14.14%	1.08	
18.		1/10-240-25-35/10	Гвозди строительные с конической головкой 2 х 50 мм
01.04.2024 ОРБ	т	0.000076	3 661.46	0.28	14.14%	0.04	
19.		1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.126	5.20	0.66	14.14%	0.09	
20.		1/10-110-50-15/325	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.04.2024 ОРБ	м.3	0.00399	344.66	1.37	14.14%	0.19	
21.		1/10-240-35/36	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.04.2024 ОРБ	1000 шт.	0.017483	18.90	0.33	14.14%	0.05	
22.		2/50-20-5-10/10	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, остекленный, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д О 21-9 Н П Щ
01.04.2024 ОРБ	м.2	3.78	159.60	603.29	14.14%	85.31	
23.		2/50-20-5-5/4	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д Г 21-7 Н П Щ
01.04.2024 ОРБ	м.2	1.47	192.41	282.84	14.14%	40.00	
24.		1/10-170-2/50	Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.003591	0.91		14.14%		
25.		1/10-170-10/25	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.039879	16.13	0.64	14.14%	0.09	
26.		1/10-170-10/45	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.039879	0.85	0.03	14.14%		
27.		1/10-170-10/175	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.135057	4.40	0.60	14.14%	0.08	
28.		1/10-110-50-15/225	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.04.2024 ОРБ	м.3	0.000392	344.66	0.14	14.14%	0.02	
29.		1/10-110-50-15/265	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта
01.04.2024 ОРБ	м.3	0.000637	540.00	0.35	14.14%	0.05	
30.		1/10-230-45-10/165	Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая
01.04.2024 ОРБ	кг	0.002457	10.15	0.02	14.14%		
31.		2/10-10/20	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм
01.04.2024 ОРБ	т	0.000795	3 944.59	3.14	6.07%	0.19	
32.		2/20-20-15-3-5/40	Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий стальной, глухой, с эмалированным покрытием (без доводчика) ДВ3 С Г 21-9
01.04.2024 ОРБ	шт.	1	762.00	762.00	6.07%	46.25	
33.		1/10-240-30-50/20	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60
01.04.2024 ОРБ	100 шт.	0.2286	5.51	1.26	14.14%	0.18	
34.		1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.04788	9.61	0.46	14.14%	0.07	
35.		1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.04.2024 ОРБ	л	0.04536	20.00	0.91	14.14%	0.13	
36.		1/10-170-10/115	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.4572	5.12	2.34	14.14%	0.33	
37.		1/10-240-55-10/45	Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм
01.04.2024 ОРБ	т	0.000025	6 960.00	0.18	14.14%	0.02	
38.		1/10-240-55-10/50	Шурупы с полукруглой головкой 6 х 40 мм
01.04.2024 ОРБ	т	0.000336			14.14%		
39.		2/10-35/30	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
01.04.2024 ОРБ	т	0.000743	7 486.04	5.57	6.07%	0.34	
40.		2/40-10-10-5/75	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля
01.04.2024 ОРБ	м.2	3.96	257.03	1017.83	14.14%	143.90	
41.		1/10-240-25-45/150	Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм
01.04.2024 ОРБ	т	0.000011	5 232.00	0.06	14.14%	0.01	
42.		1/10-170-10/15	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.031218	0.43	0.01	14.14%		
43.		1/10-110-50-5/145	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта
01.04.2024 ОРБ	м.3	0.001271	478.25	0.61	14.14%	0.09	
44.		2/40-15-10/30	Блок дверной балконный из поливинилхлоридного профиля
01.04.2024 ОРБ	м.2	1.47	290.87	427.58	14.14%	60.46	
45.		1/10-235-3/20	Каболка
01.04.2024 ОРБ	т	0.000295	11 313.74	3.34	14.14%	0.47	
46.		1/10-235-3/47	Льняная прядь
01.04.2024 ОРБ	кг	0.1235	27.54	3.40	14.14%	0.48	
47.		1/10-260-210-1/29	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм
01.04.2024 ОРБ	т	0.00005	4 896.01	0.24	6.07%	0.01	
48.		3/4-90-10-30/20	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, "Компакт"
01.04.2024 ОРБ	компл.	1	220.55	220.55	7.97%	17.58	
49.		3/4-90-40/10	Патрубок (гофра) для унитаза
01.04.2024 ОРБ	шт.	1	10.39	10.39	7.97%	0.83	
50.		3/4-130-10/30	Сифон, выпуск и перелив из пластмассы для ванной
01.04.2024 ОРБ	компл.	1	9.56	9.56	7.97%	0.76	
51.		3/4-130-10/40	Сифон двухоборотный, пластмассовый
01.04.2024 ОРБ	шт.	2	8.88	17.76	7.97%	1.42	
52.		3/6-80-10/10	Гибкие подводки
01.04.2024 ОРБ	шт.	2	8.83	17.66	7.97%	1.40	
53.		1/10-240-30-30/202	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8 х 100
01.04.2024 ОРБ	1000 шт.	0.0025	214.12	0.54	14.14%	0.08	
54.		3/4-40-10-20/20	Мойки стальные эмалированные (МСЦК) с одной чашей, с отверстием для установки центрального смесителя, размером 500 х 500 мм, на кронштейнах
01.04.2024 ОРБ	шт.	1	42.48	42.48	7.97%	3.39	
55.		3/4-80-10-10/10	Умывальники овальные УМОВ2 со скрытыми установочными поверхностями без арматуры и смесителя
01.04.2024 ОРБ	шт.	1	45.82	45.82	7.97%	3.65	
56.		3/4-140-30/10	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем
01.04.2024 ОРБ	компл.	1	94.20	94.20	7.97%	7.51	
57.		3/4-140-20/30	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором
01.04.2024 ОРБ	компл.	1	42.68	42.68	7.97%	3.40	
58.		3/4-10-10-10/10	Ванны купальные стальные прямобортные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, ВСТ-1500
01.04.2024 ОРБ	компл.	1	462.82	462.82	7.97%	36.89	
59.		1/10-230-40-65/60	Сурик свинцовый, пигмент
01.04.2024 ОРБ	кг	0.02	15.00	0.30	14.14%	0.04	
60.		1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная
01.04.2024 ОРБ	кг	0.01	8.04	0.08	14.14%	0.01	
61.		3/3-50-50-10/80	Краны проходные сальниковые муфтовые для газа 11Б10БК11 диаметром 15 мм
01.04.2024 ОРБ	шт.	1	23.81	23.81	7.97%	1.90	
62.		3/7-10-10-10/10	Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 15 мм
01.04.2024 ОРБ	м	1	13.04	13.04	7.97%	1.04	
63.		3/9-10-10/10	Плита газовая четырехгорелочная повышенной комфортности бытовая напольная отдельностоящая со щитком, духовым и сушильным шкафом, марки 1200-С5
01.04.2024 ОРБ	шт.	1	532.14	532.14	7.97%	42.41	
64.		1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.039	0.48	0.02	14.14%		
65.		1/10-260-210-1/71	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм
01.04.2024 ОРБ	кг	0.15	7.88	1.18	6.07%	0.07	
66.		3/10-10-20-30/90	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100
01.04.2024 ОРБ	шт.	1.08	3.23	3.49	7.97%	0.28	
67.		3/13-50-10/10	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая
01.04.2024 ОРБ	1000 шт.	0.00108	168.00	0.18	7.97%	0.01	
68.		6/40-25-2/2	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм
01.04.2024 ОРБ	м	3	6.70	20.10	7.01%	1.41	
69.		6/40-80-30-1/4	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.24	3.92	0.94	7.01%	0.06	
70.		6/40-80-30-4/2	Заглушка из полипропилена (ПП) для канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.04.2024 ОРБ	шт.	0.33	0.77	0.25	7.01%	0.02	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 5636		 638	
							
ВСЕГО :		 5636		 638	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
с НДС	Стоимость механизма
с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	0.305856	0.75	0.23			
2.		М031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0.13986	14.78	2.06	10.71	1.50	
3.		М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-Ч	0.36336	31.82	11.56	12.46	4.53	
4.		М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	0.373212	0.83	0.31			
5.		М330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	0.0167832	0.96	0.02			
6.		М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	0.36336	0.57	0.21			
7.		М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	1.201266	0.75	0.90			
8.		М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	1.0770492	0.32	0.34			
9.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0.872628	17.44	15.21	10.71	9.35	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 31		 15	
							
ВСЕГО :		 31		 15	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на
1 АПРЕЛЯ 2024	в ценах выполнения работ на
СЕHТЯБРЬ 2024	
				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 АПРЕЛЯ 2024 – СЕHТЯБРЬ 2024  составляет 1.0447	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		215,91	215,91	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		1,37	1,37	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		217,28	217,28	
	Заработная плата	1	2 528,46	2 641,48	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	30,83	32,21	
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1	15,39	16,08	
	Mатериалы		5 636,32	5 888,26	
	в т.ч.  материалы подрядчика		5 636,32	5 888,26	
	.         материалы заказчика				
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	638,25	666,78	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		638,25	666,78	
	.         транспорт и зср материалов заказчика				
	.         перевозка грузов (С310 и С311)				
	.         перевозка мусора (С310 и С311)				
	ИTOГO прямых затрат		8 833,86	9 228,73	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	2 048,61	2 140,18	
	.      1.строительные работы (2.2. Ремонт село)	81.86	1687.7		
	.      4.монтаж металлических конструкций (2.2. Ремонт село)	57.16	30.43		
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (2.2. Ремонт село)	77.05	330.48		
3	Плановая прибыль	1	1 328,49	1 387,87	
	.      1.строительные работы (2.2. Ремонт село)	52.34	1079.07		
	.      4.монтаж металлических конструкций (2.2. Ремонт село)	67.42	35.89		
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (2.2. Ремонт село)	49.78	213.53		
4	Bременные (титульные) здания и сооружения				
5	Зимние удорожания	0,93			
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		12 210,96	12 756,78	
6	Прочие затраты, в том числе:		864,91	903,57	
	Oтчисления на социальное страхование	34	864,91	903,57	
	Pазъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259				
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		13 075,87	13 660,35	
	в том числе стоимость подрядных работ		13 075,87	13 660,35	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		13 075,87	13 660,35	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		13 075,87	13 660,35	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,0447	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			13 660,36	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		13 075,87	13 660,36	
15	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		13 075,87	13 660,36	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %				
18	Сумма HДC по ставке ______ %				
	BCEГO выполнено работ		13 075,87	13 660,36	
					
20	Сумма прописью Тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят руб. 36 коп. 	

Составил 						
 	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	
Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)